附件2
南昌县（小蓝经开区）2024年“揭榜挂帅”技术需求项目（第三批）榜单（1）

	 所属行业领域
	智能制造
	细分方向
	智能环保装备制造

	重大技术需求
项目名称
	具有潜水功能的有限空间非开挖清淤、检测及管道修复智能化机器人研究开发

	技术需求牵头
企业
	江西浩德实业有限公司

	技术需求牵头
企业联系人
	姓名
	杨华荣
	职务
	总经理助理
	手机：13979173125
	邮箱：747064008@qq.com

	有共同技术需求的同行企业
	序号
	单位名称
	单位性质

	
	1
	中铁建设集团有限公司
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	
	2
	中国长江三峡集团有限公司
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	技术难题概述（限500
字以内）
	市政雨污管网、提升泵站调节池等设施是城市环境中不可或缺的重要基础设施，其正常运行对于城市排水系统的顺畅运行和环境保护至关重要。现阶段对于上述基础设施的维护需求日益增强，然后，传统的维护方式基本都是开挖清淤修复，或者运用人工配合机械采用非开挖方式，不论是哪种解决方式都面临以下“四大”问题：一是交通压力大。传统的管道检测和修复要把路面挖得千疮百孔，周边区域有居住区、小学、中学和旅游区等人员密集、车流量大的地方，则交通组织压力巨大，严重影响周边居民的正常生活；二是地下管线错综复杂。地下雨污管网周边一般还伴有弱电、强电、供水管网和国防光缆，采用开挖清淤及修复方式难度极大；三是开挖难度大。部分雨污管网埋深较深（4米以下），需放坡大开挖施工，施工成本大，维护时间长；四是传统清淤修复工艺需要耗费大量的人力物力和财力投入。而解决上述“四大问题”的技术难点有以下几个方面：
1、机器人应对各种复杂施工环境的适应性差，无法应对并完成300-3000mm管径、地下暗河、沼泽地等各种环境的清淤、检测及管道修复作业。
2、机器人智能化程度较低，无法自动高效作业，每个作业班组仍需配备8-12名工人辅助作业。
3、机器人生产效率较低，在市政管道清淤检测时，生产效率仅为2km/台班（每台班8小时计）。
4、潜水作业能力差，无法应对水深超过2m的作业环境，且在水流速度超过8m/S时，则完全无法正常作业。
5、机器人功能单一，无法实现检测、清淤及修复功能的集成，需要频繁更换设备和施工工法。

	技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内）
	1、能够实现非开挖无人作业模式，每个作业班组仅需配备2-3名作业人员即可操作机器人实现全过程作业，且无需作业人员进入井室或管道内，彻底杜绝开挖路面影响交通通行及传统人工进入有限作业带来的中毒、窒息、溺水等安全事故；
2、能够实现水下潜水作业工程，作业时涉水深度达到2m以上，且能够应对水流速度超过8m/s的作业环境，解决传统清淤检测机器无法深度涉水作业的技术瓶颈；
3、能够实现抗干扰和作业稳定性，能在暗河、沙地沼泽、高淤积等恶劣环境作业且清淤效率达到80m³/小时。
4、能够实现高适应性，可通过不超过4款机型即可适用于直径300毫米到3000毫米的城镇市政排水管道、暗渠、明渠、泵站调节池等高水位环境，并且能够实时抓拍并自动存储周围环境及管道缺陷的画面，抓拍影像画面清晰度不低于1080P，单台机器人的影像存储能力不低于5TB，存储时效不低于48小时；
5、能够实现高度智能化和集成化，能够通过单台机器人设备即可完成市政排水管道、暗渠、明渠、泵站调节池等场景的清淤、检测及破损处的树脂修复功能，且树脂修复能力可以应对1-100平方厘米以上破损缺口。
6、能够实现作业全过程实时可视化，即检测、清淤及修复作业的全过程实时回传至地面作业人员PC端，传输延迟不超过1S，且传输内容自动进行存储，存储能力不低于5TB，存储时效不低于48小时；
7、相比传统检测、清淤及修复工艺，本项目所涉及机器人的各项作业内容的成本不高于《广东省排水管非开挖修复工程预算定额（2019年版）》对应定额单价的40%。
8、本项目所涉及机器人在实现上述技术目标的同时，其生产制造成本不超过20万元/台

	时限要求
	6个月内

	需求企业
出资承诺
	本企业愿意为该重大技术需求提供研发资金投入总预算不少于 800 万元，其中：愿意支付给揭榜单位的研发资金不少于 600 万元。


企业名称（盖章）：江西浩德实业有限公司
日            期：2024年8月14日

	产权归属
	本项目研发成功后，产权归属本企业

	企业承接转化后预期的经济、社会效益
	一、经济效益
如本项目顺利研发成功并转化，则相比传统检测、清淤及修复工艺，成本降低率不低于40%，并且完全杜绝了人工下井作业的各类安全风险，该工艺将成为市政管网运维行业的领军技术，届时将会得到全国范围内各个市政管网运维单位的青睐，初步保守估算，该设备的年销售量不低于10万台，按每台售价20万元计算，则年销售收入将突破200亿。
二、社会效益
如本项目顺利研发成功并转化，将彻底破除传统清淤、检测及修复工艺的技术难题，避免了传统人工进入有限作业带来的中毒、窒息、溺水等安全事故的发生，同时提高的管网维护的生产效率，大大降低传统工艺因为开挖路面对社会交通造成的不良影响，并且也极大的降低了政府在市政排水设施维护领域的社会投入。









南昌县（小蓝经开区）2024年“揭榜挂帅”技术需求项目（第三批）榜单（2）

	所属行业领域
	汽车及新能源汽车
	细分方向
	机器视觉检测技术

	重大技术需求
项目名称
	多车型智能在线检测

	技术需求牵头
企业
	江铃汽车股份有限公司

	技术需求牵头
企业联系人
	姓名
	章亮
	职务
	项目经理
	手机：18979191717
	邮箱：
lzhang22@jmc.com.cn

	有共同技术需求的同行企业
	序号
	单位名称
	单位性质

	
	1
	/
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	
	2
	/
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	技术难题概述（限500
字以内）
	作为国民经济支柱产业的汽车制造业，对质量检测的要求越来越严格，我单位通过对工厂现有产线的调研考察发现，由于产线上存在不同车型或同车型的不同配置，导致多车型零部件在使用过程中容易混淆，传统的人工检验方式效率低下，且容易判断错误或漏检，机器视觉技术以其快速性、精确性、智能化的技术优势成为多车型智能在线检测的首选。本项目拟使用机器视觉检测技术，结合大数据分析，搭建AI视觉防错系统进行多车型智能在线检测，主要需求问题包括：
1.按生产管理要求，要布置摄像头等图像采集设备。在施工现场要部署相机、传感器和监控系统。
2.图像数据采集要解决网络低延时、大流量的问题。解决图像采集、视频回传等对上行高带宽业务的需求和实时分析处理数据对时延的要求。
3.存储基础设施构建问题。保证平台能够承载大规模图像数据集。
4.平台的可扩展性和适应性问题。要保证平台为模块化架构，每个模块可以独立开发和优化。

	技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内）
	针对搭建的多车型智能在线检测系统，希望达到的目标如下：
1、应用平台具有后台管理配置，包括基础用户管理、设备管理、车型管理、检测记录管理、BOM管理等功能模块；
2、平台需要进行大屏端数据显示，展示各厂区个点位实时检测结果，包括过点车辆、合格率、异常统计等信息；
3、现场客户端交互，用于现场人员查看、操作各站点队列、检测结果、异常记录、统计数据等信息；
4、视觉检测流程处理，相机数据采集控制（包括机械臂控制、多相机联动），在线检测分析，结果上报。
5、应用平台应集成DTS测量设备，对车辆断差、间隙进行量化检测。
6、视觉训练平台应具有基础应用功能，任务总览、登录认证、AI资产总览（模型、数据、镜像等）、基础配置（用户权限密码管理）； 
7、视觉训练平台应提供模型训练服务，模型创建、版本管理、查询，模型训练，测试与评估、模型下发部署；
8、平台支持图像数据处理。支持数据诊断、清洗、数据增强、数据标注管理（矩形、四边形、mask等）。
9、任务目标：
视觉应用检测系统
覆盖360/789/725车型视觉防错件326个；
新增63个视觉模型开发；
检测准确率≥99%。
视觉训练平台
500轮次，2000张图片为例并行训练可以1.25h左右完成训练；
支持至少8个用户同时进行训练任务。
DTS系统：
至少支持26个点位检测，检测精度0.05mm，检测耗时不高于0.5s/点位。

	时限要求
	合同签订后12个月内

	需求企业
出资承诺
	本企业愿意为该重大技术需求提供研发资金投入总预算不少于 350 万元，其中：愿意支付给揭榜单位的研发资金不少于  350 万元。

企业名称（盖章）：
日期：2024.8.13

	产权归属
	项目实施期间产生的相关知识产权和成果由发榜单位与揭榜单位共同所有。

	企业承接转化后预期的经济、社会效益
	就经济效益而言，通过本项目的应用推广，可实现对汽车生产过程中产品质量的实时监控和检测，最终达到降低返修工时、降低内部报废率、提升总装首次合格率的目的。项目实施期内，可新增销售收入1000万元，利润100万元；同时，还可以大幅节约人工成本和人为误差，提高检测的准确性和稳定性。
就社会效益而言，本项目相关技术还可应用于汽车行业的自动驾驶技术、驾驶员辅助系统、智能交通管理、汽车安全与防盗、车内体验和娱乐等领域，助力汽车工业的数字化、网络化和智能化升级，有望为汽车工业带来新的发展机遇。













南昌县（小蓝经开区）2024年“揭榜挂帅”技术需求项目（第三批）榜单（3）
	所属行业领域
	新材料
	细分方向
	复合植物纤维材料

	重大技术需求
项目名称
	用低碳环保天然植物纤维复合材料取代塑料和金属

	技术需求牵头
企业
	江西元本植物纤维有限公司  

	技术需求牵头
企业联系人
	姓名
	周权
	职务
	总经理
	手机：18870022225
	邮箱：307777625@qq.com

	有共同技术需求的同行企业
	序号
	单位名称
	单位性质

	
	1
	/
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	
	2
	/
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	技术难题概述（限500
字以内）
	我司为了完成天然材料取代以石油为基础的化工原材料这个世界重大课题，以及实现从实验室进入市场化的产品一直在不断研发。
技术现状：世界经过多年开发，在以竹纤维复合材料，有了一定的进展，其中包括重组竹纤维复合材料、层压竹复合材料、层合竹复合材料、片竹复合材料、竹缠绕管复合材料。然而，许多竹复合材料不能被归类为工程复合材料用于建筑。它们在性能和质量上仍然有很大的差异，并且不符合现有木结构设计和性能标准下验收的全套性能。此外，与木材相比，茎秆的圆形、空心几何形状和结构的不均匀性使得加工成本高昂且效率低下。这些独特的特性带来了制造挑战。
技术难点：希望可以通过有强大技术实力的院校或研究机构提供技术支撑，提供实验室环境和设备资源，完成在现有我司对竹纤维研发的基础上，解决竹材结构不符合现有木结构设计，茎秆的圆形、空心、结构的不均匀、加工成本高昂且效率低等问题，找到一种强度比高、制造工艺简单的天然纤维，解决天然纤维原材料问题，以及通过该原材料和材料工程技术，研发生产基于天然纤维的复合材料。

	技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内）
	项目旨在开辟一条天然生物基为基础的新型工业复合材料发展的新路，用天然纤维复合材料取代塑料、木材、金属。 不同应用性能的天然纤维复合材料。关键是控制成本的同时，超越塑料和铝材料的力学性能、达到普通钢材的历史最高水平。主要难点在与天然纤维的处理、加工和后续的复合材料设计和生产成本低廉。

技术攻关后的力学性抗拉强度分三个阶段实现技术目标：
1、 300-400 MPa
2、 400-500 MPa
3、 500-600 MPa
目标是实现用天然纤维取代塑料、铝材和普通钢材；考虑到天然纤维，可快速再生，可生物降解，是可持续可用于土地修复和碳中和的天然材料资源，具有坚硬、坚固、柔韧、等力学性能。可以广泛用于传统家具、生物工程材料，以及建筑工程材料。


	时限要求
	项目时限一年。

	需求企业
出资承诺
	
本企业愿意为该重大技术需求提供研发资金投入总预算不少于  300  万元，其中：愿意支付给揭榜单位的研发资金按技术目标阶段实现不少于  10、20、30  万元。

企业名称（盖章）
日期：    

	产权归属

	产权归挂榜单位

	企业承接转化后预期的经济、社会效益
	各类原材料的实验需要一段过程，计划在半年内完成技术突破，一年内完成相关产品上线市场。该项目应用领域广泛，可使用的原材料根据市场的需求不同采用的原材料的成本也不同，预计各类成功上线产品在各领域都有不错的商业前景，无法量级估算。















南昌县（小蓝经开区）2024年“揭榜挂帅”技术需求项目（第三批）榜单（4）


	所属行业领域
	汽车行业
	细分方向
	汽车发动机

	重大技术需求项目名称
	面向国6b的重型柴油机关键技术开发与测试

	技术需求牵头企业
	江西五十铃发动机有限公司

	技术需求牵头企业联系人
	姓名
	袁经煌
	职务
	部长
	手机：18170966369
	邮箱：yuanjh@jx-isuzuengine.com

	有共同技术需求的同行企业
	序号
	单位名称
	单位性质

	
	1
	
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	
	2
	
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	技术难题概述（限500字以内）
	基于“双碳”战略背景，面向第四阶段燃料消耗法规要求，开展重型柴油机关键技术开发与测试，主要技术难题包括：
（1）基于493机型的2.5L排量柴油机，通过缩缸技术实现爆发压力由115bar提升至165bar。同时优化燃烧室，提升气缸体、气缸盖、缸盖垫、曲轴、连杆、活塞等结构强度的设计，并优化提升活塞环在高爆压工况下的气密性。需求揭榜方针对缸体、缸盖、曲轴、连杆、活塞、气缸垫等设计方案进行校核，并开展联合评审；针对高压油泵、喷油器、增压器、发电机等核心零部件选型工作进行支持并开展联合评审。
（2）面向第四阶段油耗要求，提升所开发机型的燃油经济性，对进、排气道进行设计优化，进、排气正时行相应的调整，再结合标定技术，充分发挥发动机工作效率，达到项目预计的目标。需求揭榜方针对达到四阶段油耗目标提出改善措施及具体应对方案，并按照应对方案在轻卡整车上实现满足四阶段油耗法规要求的测试。
（3）基于493缩缸机型提升爆压及各工况性能指标，揭榜方需针对产品可靠性要求提出试验验证考核方案，并跟踪考核过程试验是否异常，最终针对试验报告进行审核，得到我方评审认可。
（4）为了使开发产品达到国6b排放要求，揭榜方需落实具备国家授权的有资质的检测中心开展发动机型式认证测试，包含发动机净功率、排放污染物、OBD、尿素解冻、PEMS等认证检测试验，并出具官方审核盖章报告，达到国6b排放要求。

	技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内）
	发动机性能：
动力性指标：额定功率113kW@2800rpm；最大扭矩450N•m@1800rpm；
排放要求：重型国六b
燃油消耗：第四阶段
以第三方检测报告为准。

	时限要求
	开发周期为1年，2025年8月前完成。

	需求企业
出资承诺
	
本企业愿意为该重大技术需求提供研发资金投入总预算不少于 200  万元，其中：愿意支付给揭榜单位的研发资金不少于 180 万元。

企业名称（盖章）：
日期：    

	产权归属

	开发所形成的样机样件及知识产权归属需求方所有。

	企业承接转化后预期的经济、社会效益
	项目开发成功后，预计年销售发动机10000台，实现年销售额2亿以上；同时由于满足国6b排放标准和第四阶段油耗标准，能够减少污染物排放和CO2，助力早日实现动力行业的节能减排目标。





南昌县（小蓝经开区）2024年“揭榜挂帅”技术需求项目（第三批）榜单（5）

	所属行业领域
	信息系统集成和物联网技术服务
	细分方向
	人工智能行业应用系统

	重大技术需求
项目名称
	视觉引导型轮式巡检机器人智能导航关键技术研究

	技术需求牵头
企业
	江西泽境智能科技有限公司

	技术需求牵头
企业联系人
	姓名
	刘智勇
	职务
	研发总监
	手机：17375854101
	邮箱：liuzhiyong@xmrobot.com.cn

	有共同技术需求的同行企业
	序号
	单位名称
	单位性质

	
	1
	/
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	
	2
	/
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	技术难题概述（限500字以内）
	鉴于其高度自主性与智能化，轮式巡检机器人被广泛用于各种复杂场景如工业设施巡检、能源设备监测、危险环境作业、建筑工地巡逻等。然而，现有轮式巡检机器人主要依赖多传感器协作与纯激光测距来实现路径导航，导致制造成本较高、环境适应性较弱、探测盲区显著且针对高反射率物体探测失效等问题，具体可总结如下：
    1、制造成本较高：适应复杂环境导航需求下的多线激光传感器硬件设备成本高、全景式巡检需求下激光探头的高旋转频次缩短产品寿命；
2、环境适应性弱：无清晰标志与参照情况下激光导航准确性降低、时序光线交变干扰与实时遮挡等复杂环境中激光导航稳定性显著降低；极端地形或复杂环境（如狭小空间、变电站盖板路）下地形可通过性低时激光导航困难；在雨雾或粉尘环境中，雷达因沾雨水或粉尘易报避障导致宕机。
3、探测盲区显著：特殊环境下传感器布局受限导致激光探测盲区较大，障碍物定位精度显著降低，导致避障失灵，无法实现实时避障导航；
4、高反射率物体探测失效：激光导航无法探测高反射率物体如玻璃隔断、不锈钢设备等，导致无法有效识别障碍物或设备，定位丢失或巡检失败。
综上，关键难题在于研发视觉引导型轮式巡检机器人来实现适应复杂与动态环境的全局智能导航与局部实时避障，提升机器人导航稳定性与避障灵活性。

	技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内）
	1. [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK8]研发一套适应复杂场景的智能视觉感知系统，主要包括，构造‌360°全景式或机器人运行前后方向场景视觉信息采集系统来获得复杂场景实时图像信息，通过图像处理算法提高图像质量与准确度，构造时序信息增强的多尺度特征融合算法实现环境内各目标的实时识别与定位；
2. [bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK12]开发基于视觉图像信息的环境建模算法，基于多视点立体摄影、‌结构光测量、‌光谱成像等环境关键参数测量技术与视觉定位算法实现目标位置与方向精确定位，方向偏差应小于±2°，位置偏差应小于±5CM；
3. [bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK10]开发机器学习辅助的智能路径规划算法，在满足环境约束的前提下融合机器学习引导能力与智能进化寻优能力给出全局最优路径规划方案，所得方案满足所有环境约束且至少使用五种机器学习辅助进化算法架构得出最佳路径规划；
4. [bookmark: OLE_LINK4]开发基于机器视觉的复杂环境智能避障算法，适应局部环境变化（光照、纹理、障碍物等）给出局部最优避障方案，有效避障率不低于99%；
5. [bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]围绕研发任务授权发明专利3-5项，发表SCI论文2-4篇；

	时限要求
	12个月

	需求企业
出资承诺
	本企业愿意为该重大技术需求提供研发资金投入总预算不少于  200    万元，其中：愿意支付给揭榜单位的研发资金不少于   50   万元。

                     企业名称（盖章）：江西泽境智能科技有限公司
日期：2024年8月14日    

	产权归属
	江西泽境智能科技有限公司

	企业承接转化后预期的经济、社会效益
	经济效益：轮式巡检机器人已被广泛用于各种领域如变电站及发电站状态巡检、物流仓储管理、建筑工地巡检等，且激光导航技术占比率高于80%，然而激光导航在时序交变环境干扰下导航精度不足且避障能力较弱，无法实现适应实时复杂环境的智能导航，造成巡检信息误报与延报。目前，视觉引导型轮式巡检机器人占比率低于10%且市场需求巨大，仅变电站及发电站领域国内需求量可达10000台以上，预计国内该市场销售额有望达到20亿元以上。
    社会效益：视觉引导型轮式巡检机器人技术成熟后，可显著提高国内轮式巡检机器人智能化水平，为重要电力能源领域的平稳运行提供实时准确的状态预警，显著降低严重事故发生率，为推动我省乃至国内智慧工厂建设进程提供重要支撑。并助推机器人、摄像机、服务器等其他智能化设备产业发展，显著提高我省在高端装备智能化水平的竞争力，推动行业的智能化发展进程。













南昌县（小蓝经开区）2024年“揭榜挂帅”技术需求项目（第三批）榜单（6）
	所属行业领域
	绿色食品
	细分方向
	食品防腐保鲜

	重大技术需求
项目名称
	肉制品休闲食品保鲜研发

	技术需求牵头
企业
	江西省荣德食品有限公司

	技术需求牵头
企业联系人
	姓名
	李赞
	职务
	研发经理
	手机：18070113281
	邮箱：317397969@qq.com

	有共同技术需求的同行企业
	序号
	单位名称
	单位性质

	
	1
	
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	
	2
	
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	技术难题概述（限500
字以内）
	休闲肉制品作为一种高营养、高蛋白质的食品，深受消费者喜爱。然而，其高水分活性和丰富的营养成分，为微生物提供了滋生的温床，使得防腐保鲜成为一大挑战。传统的高温杀菌技术虽然能够延长保质期，但同时也可能破坏肉制品的口感、风味和营养价值，这与消费者对健康、天然食品的追求背道而驰。
为了解决这一难题，我们的课题专注于开发清洁标签类防腐保鲜剂。这类防腐保鲜剂通常来源于天然物质，如植物提取物、有机酸、发酵产物等，它们能够在不使用传统化学防腐剂的情况下，提供有效的防腐效果。这些物质不仅能够抑制微生物的生长，还能够保持或甚至增强肉制品的原有风味，同时避免了高温处理可能带来的负面影响。
我们的研究将探索以下几方面的技术难题：
1、天然防腐物质的筛选与优化：寻找具有良好防腐效果的天然物质，并研究其最佳使用浓度和配比。
2、防腐机制的研究：深入理解这些天然物质如何作用于微生物，以及它们如何与肉制品中的其他成分相互作用。
3、产品稳定性和安全性评估：确保在添加清洁标签类防腐保鲜剂后，肉制品在储存和运输过程中的稳定性和安全性。
通过这些研究，我们旨在开发一种既安全又有效的清洁标签类防腐保鲜技术，以满足市场对健康、天然食品的需求，同时保证休闲肉制品的高品质和长保质期。这不仅能够提升产品的市场竞争力，还能够为消费者提供更加健康、美味的选择。

	技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内）
	1、构建一个高效天然防腐体系：结合栅栏因子调控开发一套以天然物质为基础的高效防腐体系，这套体系能够在不使用化学防腐剂的情况下，构建休闲肉制品的防腐体系。
2、降低产品后杀菌温度至95℃以下：确保在添加清洁标签类防腐保鲜剂后，降低后杀菌温度至95℃以下，使肉制品的原有口感、风味和营养价值得到保持甚至提升，满足消费者对高品质食品的需求。
3、产品货架达到58天以上：通过科学的方法验证所开发的防腐保鲜方案能达到58天以上，在产品保质期内产品可能存在的储存条件下各项微生物指标符合国家标准。

	时限要求
	1、2024年10月前完成休闲肉制品栅栏因子对防腐效果影响探究。
2、2024年10月前完成研发与天然防腐体系方案的一个。
3、2024年12月前完成天然防腐方案的58天保质期验证。
4、2025年12月前完成产品企业标准的制定和产业化生产。

	需求企业
出资承诺
	本企业愿意为该重大技术需求提供研发资金投入总预算不少于 200 万元，其中：愿意支付给揭榜单位的研发资金不少于 60 万元。

企业名称（盖章）：
日期：    

	产权归属
（限150字以内）
	专利的知识产权根据合作方贡献量协商决定。论文等成果需要征得合作方同意后发表，署名根据合作方贡献量决定。

	企业承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内）
	该项目如能够顺利承接转化，预期可以给企业在休闲肉制品零食板块带来销量上的巨大提升，给企业带来2000万-5000万的产值/年，新增50-120工人就业，农副产品用量增长1200万-3000万/年的销售额。
该项技术的转化不仅为企业带来销售额的增长，他更是为整个食品行业的防腐技术，包装方式，灭菌工艺带来技术改革的重大里程碑；也为中国的消费者带来更加健康、安全、美味的食品。















南昌县（小蓝经开区）2024年“揭榜挂帅”技术需求项目（第三批）榜单（7）

	所属行业领域
	汽车与新能源汽车
	细分方向
	汽车零部件制造

	重大技术需求
项目名称
	点焊机器人工作站研发项目

	技术需求牵头
企业
	江西越泰实业有限公司

	技术需求牵头
企业联系人
	姓名
	刘小国
	职务
	副总经理
	手机：18070073487
	邮箱：jlap1122@126.com

	有共同技术需求的同行企业
	序号
	单位名称
	单位性质

	
	1
	
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	
	2
	
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	技术难题概述（限500
字以内）
	为贯彻落实新质生产力的各项要求，民企自身研发资源不足，小项目研发成本过高，同时解决汽车主机厂对产品质量要求不断提升、技术性产业工人不稳定、手工焊接效率瓶颈难突破等难题。
我公司对新开发的4个焊接总成、质量不稳定的6个焊接总成，厚镀锌板的1个焊接总成、江铃出口量大增而急需焊接产能加倍的4个焊接总成，合计15个焊接总成，启动点焊机器人工作站研发项目，实现焊接过程自动化生产，且突破现有自动化焊接难题。
新开发的4个焊接总成，是镀锌板焊接的出口车型上零部件，需解决镀锌板焊接易脱焊虚焊的问题。
质量不稳定的6个焊接总成，需解决手工焊接中易发生的漏焊错焊的问题，且解决机器人偶尔也会漏焊的问题。
厚镀锌板的1个焊接总成，需解决虚焊、飞溅问题且突破厚镀锌板的焊接难题。
急需提升焊接产能的4个焊接总成，是江铃出口主力车型的零部件，人工点焊产能难以满足后续发展，需解决产能加倍的问题。
综上所述，以上15个焊接总成是我公司急需解决的难题，经多方调研，适合通过点焊机器人研发项目来解决以上问题，需要焊接自动化成套集成能力较强、就近服务能力较强、愿意长期为民企小项目服务的供应商，来进行攻关。

	技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内）
	1、镀锌板（特别是厚镀锌板）焊接脱焊虚焊的问题，应用成套点焊机器人工作站，必须保证合格率达到99.998%；
2、漏焊错焊的问题，应用成套点焊机器人工作站，必须保证合格率达到99.997%；
3、焊接产能方面，人工点焊产能仅为每小时350-400个焊点，点焊机器人产能必须实现每小时700-900个焊点；
4、研发过程中，突破2-3个机器人瓶颈问题。

	时限要求
	2024年8月--2024年10月  项目调研阶段
2024年11月--2025年3月  项目实施、调试阶段

	需求企业
出资承诺
	本企业愿意为该重大技术需求提供研发资金投入总预算不少于120万元，其中：愿意支付给揭榜单位的研发资金不少于100万元。

企业名称（盖章）：
日期：    

	产权归属
（限150字以内）
	  知识产权、成果管理及合作权益归江西越泰实业有限公司和揭榜单位协商共享。

	企业承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内）
	本项目从人工点焊生产的传统工艺的几大难题着手，实现点焊机器人自动化生产，并突破机器人也有的瓶颈问题，解决质量不可靠、不稳定、效率较低、成本较高等问题，同时提升零部件的性能、配套车辆的性能。
同时，我公司可逐步摆脱较落后生产模式，可让我公司焊接生产达到国内先进水平，为今后发展奠定坚实基础，预计3年内公司年产值可突破到人民币5亿元。
点焊机器人项目在江西省内民营企业使用不多，愿意长期为民企小项目服务的供应商也不多，该项目的实施，可带动更多民营企业享受优质生产力的成果，为江西省汽车产业智能化、规模化的发展带来良好的示范效应，形成良好的汽车规模化产业生态，推动江西省经济转型升级和高质量发展。



南昌县（小蓝经开区）2024年“揭榜挂帅”技术需求项目（第三批）榜单（8）

	所属行业领域
	汽车及新能源汽车
	细分方向
	汽车零部件

	重大技术需求
项目名称
	真空泵散热器重力铸造及机加关键技术研究与开发

	技术需求牵头
企业
	南昌玉翔金属科技有限公司

	技术需求牵头
企业联系人
	姓名
	舒斯斌
	职务
	总经理
	18970099200
	邮箱：

	有共同技术需求的同行企业
	序号
	单位名称
	单位性质

	
	1
	
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	
	2
	
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	技术难题概述（限500
字以内）
	[bookmark: _Hlk165384114]汽车真空泵的主要作用是产生负压，增加制动力，汽车真空泵的散热器对于保持汽车性能和安全至关重要。但目前传统的真空泵散热器的制造方法存在一定的技术难题，严重影响了其安全性和制造的经济性。
主要技术难题包括：
  （1）重力铸造质量稳定性不够。
    铸造过程中存在气孔、气泡、缩松等质量问题，产品合格率不高，造成成本增加。
  （2）机械加工过程中质量不稳定，检测方法不完备。
    精度和形位公差超差，导致转子的高速旋转时产生振动，进而影响真空泵的性能和寿命；某些关键部位表面粗糙度达不到要求。


	技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内）
	1、通过开展基于数值模拟与智能优化算法的重力铸造工艺优化方法研究，探究工艺参数对铸件形成质量的影响，实现复真空泵散热器铸造质量稳定可靠。通过本项目研究拟达到以下目标：
（1）显著提高铸件成品率20%以上；
（2）铸件气孔控制在3%以下；
（3）铸件的整体合格率96%；
2、通过虚拟仿真，实现设计制造一体化，规范检测技术方法。通过本项目研究拟达到以下目标：
（1）仿真无误后，自动生成数控指令，实现产品的无图纸加工；
（2）基准线A（孔中心线）与#支撑点（面）的夹角37.8o；
（3）基准线B（孔中心线）与#支撑点（面）的夹角35.9o；
（4）密封平面表面粗糙度Ra1.6-3.2，确保在范围之内；
（5）密封平面平面度要求0.02；
（6）提出切实可行的检测方法。

	时限要求
	2年

	需求企业
出资承诺
	
   本企业愿意为该重大技术需求提供研发资金投入总预算不少于120万元，其中：愿意支付给揭榜单位的研发资金不少于50万元。

                                         企业名称（盖章）：
                                          日期：2024年8月15日

	产权归属

	  项目实施过程中所产生的知识产权，由一方独立完成的属于完成方，合作完成的由南昌玉翔金属科技有限公司和揭榜单位共同所有。

	企业承接转化后预期的经济、社会效益
	1、经济效益
  项目攻关的预期成果在公司进行技术转化，提升产品质量，降低生产成本，提升公司在汽车零部件的生产与销售能力，进一步提高公司的品牌影响力和市场份额，项目实施期预计累计新增销售收入1200万。
   2、社会效益：
  项目将有效汽车零部件产业的健康可持续发展，有利于企业向创新型企业转型升级，对于提升汽车零部件生产企业的创新能力能力具有重要的现实意义。


南昌县（小蓝经开区）2024年“揭榜挂帅”技术需求项目（第三批）榜单（9）
	所属行业领域
	汽车零部件制造
	细分方向
	智能制造

	重大技术需求
项目名称
	智能熨烫机器人研发项目

	技术需求牵头
企业
	江西江铃李尔内饰系统有限公司

	技术需求牵头
企业联系人
	姓名
	蒋华
	职务
	工程部长
	手机：13177786780
	邮箱：hjiang02@lear.com

	有共同技术需求的同行企业
	序号
	单位名称
	单位性质

	
	1
	/
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	
	2
	/
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	技术难题概述（限500
字以内）
	随着经济的不断发展和社会的进步，企业的人力成本在不断增加，企业还面临人员招聘困难的问题。同时传统靠人工熨烫座椅还面临质量合格率不能100%保证的问题。上述问题的存在，将导致企业的竞争力不足。在国家提出新质生产力的背景下，大力推广机器人的应用势在必行。
     目前的主流熨烫机器人还是靠编程预先设计好运动轨迹，然后按部就班的工作；无法实现像人一样的灵活快速判断缺陷，然后根据缺陷迅速采取最有效的解决措施。借鉴目前发展良好的AI+视觉检测技术，可以较有效的解决此类问题。通过视觉检测获取相应数据和图片，AI经过大量分析和学习，能够像一个合格员工样判断出哪里有缺陷需要熨烫，从而命令机器人进行相应的操作，在完成操作后能够再次对操作结果进行判断，认为操作OK就对产品放行并记录相关操作工艺参数。该机器人可以应用于熨烫或者外观检测岗位，在制造业具备广泛运用。

	技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内）
	目前国内国外技术
1、只能事先编程按照预定的轨迹运行，平均节拍在70秒以上；
2、关节臂无法长时间高负载运行，目前大约承载10公斤且3年左右需更换；
3、只能使用统一的熨烫参数进行座椅熨烫
4、无法对熨烫后的座椅进行外观合格判断；
攻关后达到的预期目标
1、通过视觉检测AI算法自动判断座椅哪里褶皱及是否需要熨烫，并自动规划最优熨烫轨迹；熨烫后自动判断座椅熨烫效果；机器人能对座椅360°全方位进行熨烫，平均节拍不高于50秒，
2、关节臂能承载10公斤长时间运行，关节臂寿命至少5年以上（每天20小时）；
3、机器人通讯稳定，运行时无干扰，与装配线体联动正常
4、机器人通过自学习，能够根据识别的座椅类型以及座椅表面褶皱的状态，自主调用最优的熨烫参数进行座椅熨烫

	时限要求
	1.两台座椅熨烫机器人（机器人本体使用协作机器人）其中第一台2025年3月完成

	需求企业
出资承诺
	
本企业愿意为该重大技术需求提供研发资金投入总预算不少于 100    万元，其中：愿意支付给揭榜单位的研发资金不少于  80  万元。

企业名称（盖章）：
日期：    

	产权归属

	所有产权归江西江铃李尔内饰系统有限公司所有，江铃李尔有权凭此项目做政策申报； 

	企业承接转化后预期的经济、社会效益
	预期的经济和社会效益：
1.通过熨烫机器人的应用直接替代了操作工降低人力成本
2.通过熨烫机器人的应用实现熨烫标准化作业，保证产品一致性从而提高产品合格率，确保有问题产品不流出。项目经济效益可观，预计未来5年内，可以为企业节约资金70万元。
3.熨烫机器人的应用可以推动企业的技术进步，可以在各条装配线应用，同时可以在汽车座椅行业内推广应用。


南昌县（小蓝经开区）2024年“揭榜挂帅”技术需求项目（第三批）榜单（10）

	所属行业领域
	制造业
	细分方向
	精密仪器

	重大技术需求
项目名称
	一款光学隔振平台机器人自动打磨密迪纹的设备开发

	技术需求牵头
企业
	江西连胜科技股份有限公司

	技术需求牵头
企业联系人
	姓名
	杨莹
	职务
	行政专员
	手机：
18720919014 
	邮箱：yangying@jxlstech.com

	有共同技术需求的同行企业
	序号
	单位名称
	单位性质

	
	1
	
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	
	2
	
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	技术难题概述（限500
字以内）
	传统光学平台的表面密迪纹处理主要依赖于人工操作，工人使用手持式抛光机对面板进行打磨。这种方式存在以下几个主要问题：
1.精度难以保证：人工打磨的精度依赖于工人的经验和技术水平，难以达到高精度的要求。
2.效率低下：人工打磨的速度较慢，生产效率低，无法满足大规模生产的需求。
3.一致性差：人工操作难以保证每个工件的打磨效果一致，产品质量难以控制。
4.劳动强度大：手持式抛光机的操作需要长时间的高强度劳动，对工人的健康和安全带来隐患。
而由于本行业属于极其细分的领域，市面上并没有现成的工艺设备和工艺可供购买。且因为本公司对此类设备的需求量也并不大，设备供应商的热情也并不高，无论是设备调试、工装夹具还是操作工艺，都需要专门研发或调试，工作量和难度均较大。

	技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内）
	1. 提升光学平台表面打磨精度：通过高精度打磨机器人的精确控制，打磨精度可达到微米级（≤0.17μm）。
2. 提高光学平台表面处理加工效率：高精度打磨机器人能够连续工作，提高生产效率，满足大规模生产需求(≤3min/㎡）。
3. 保证打磨效果一致性：实现标准化操作，确保每个工件的打磨效果一致，提升产品的一致性和可靠性。
4. 降低劳动强度：减少人工操作，提高工作环境的安全性，降低工人的劳动强度，改善工作条件。单台设备每个班次可减少3人。
5. 降低生产成本：自动化打磨设备能够降低人力成本和废品率，从而降低整体生产成本。
6. 同时打磨不锈钢板和隔振平台：不锈钢板厚度从4mm到24mm不等，相应工作台应能有效固定和吸平不锈钢板，并能适应厚度达80mm到400mm的隔振平台，以配合不同的生产工艺。
7. 解决进刀处、边角及个别位置单独修补的一致性问题：由于力控系统的局限性，进刀处和工件边角容易出现打磨效果不一致的问题；而由于生产过程的复杂性，偶尔需要对已经打磨完毕的样品局部进行修磨，从而引发局部和整体不一致的问题。上述问题都应得到良好的解决，该设备才有实际应用的价值。
通过本项目的实施，将显著提升光学平台表面处理的精度和效率，推动光学平台制造业的自动化和智能化发展，具有重要的经济和社会意义。

	时限要求
	本项目预计于2024年9月14日启动，2025年4月31日前完成。

	需求企业
出资承诺
	本企业愿意为该重大技术需求提供研发资金投入总预算不少于65万元，其中：愿意支付给揭榜单位的研发资金不少于65万元。

企业名称（盖章）：
日期：    

	产权归属
（限150字以内）
	该产品的技术使用权及制造产品的销售收入归需求方。

	企业承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内）
	经济效益
提高生产效率：自动化打磨设备工作速度快，处理精度高，大幅缩短生产周期，提升生产效率。
降低人工成本：减少对人工操作的依赖，降低了劳动成本，同时减少因人工操作产生的误差和返工成本。
提升产品质量：高精度打磨工作站能确保每个产品的处理质量一致，提高产品合格率，增强市场竞争力。
延长设备寿命：精准控制打磨参数，减少对设备的磨损，延长设备使用寿命，降低维护和更换成本。
社会效益
改善工作环境：自动化设备减少了工人接触粉尘和噪音的机会，提升了工作环境的安全性和舒适度。
提高劳动技能：培养操作和维护自动化设备的高技能人才，提升工人的职业素质和就业竞争力。
推动行业升级：通过先进技术的应用，推动光学制造行业的技术升级，提升整体行业水平，增强国际竞争力。
节约资源：高效打磨减少材料浪费，有助于资源节约和环境保护，实现可持续发展。
1、 按2班次6人计算，每月可减少人工支出4.2万元，每年减少人工支出50.4万元
2、 良品率每提高一个百分点，成本降低200万元左右。







南昌县（小蓝经开区）2024年“揭榜挂帅”技术需求项目（第三批）榜单（11）
	所属行业领域
	生物医药
	细分方向
	医疗器械

	重大技术需求
项目名称
	高频手术设备

	技术需求牵头
企业
	南昌元合泽众科技有限公司

	技术需求牵头
企业联系人
	姓名
	胡庆
	职务
	研发经理
	手机：18664027414
	邮箱：hu_qing_yhzz@163.com

	有共同技术需求的同行企业
	序号
	单位名称
	单位性质

	
	1
	/
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	
	2
	/
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	技术难题概述（限500
字以内）
	高频手术设备，利用高频电流（频率范围200k—5MHz）直接流经人体产生热效应从而对人体组织进行常规切割和凝血；输出能量满足安全有效可靠性。要保证能量输出的稳定可靠有效，除了精确控制电源按设定值进行输出，还需要输出反馈对输出进行控制。精确的输出控制、实时采样反馈构成的闭合回路设计及数据处理的软件算法设计是主要的困难点，优秀的输出、采样回路设计能极大提高产品稳定性。
采样反馈即输出信号检测，该类信号量有两个功能。其一，设备输出时对输出回路进行信号检测，若超过设定阈值停止输出并进行安全报警；其二，主控制CPU实时获取输出相关信号量，与设定值进行比较，实时调整输出强度，实现输出功率恒定。
输出信号相关检测量：功率控制电压、电流，高频输出电压、电流、相位、火花检测等。其中高频输出信号检测包括对多种波形，如纯切的正弦波、强凝的脉冲、混切的调制波等多种波形，主要检测信号交流输出频率350KHz、输出电压峰值最大4000V、输出电流0-3000mA等。

	技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内）
	预计达到的技术目标为：
1.硬件方面：
1.1输出、采样回路硬件设计需求：可满足输出功率1-300W（偏差1W/10%，以二者较大值为准），350kHz的交流正弦波，数据采样功能需要满足最多16个信号同时采样，对输出相关信号量的采样率需要达到25MHz（40ns）；
1.2使用的技术可以保证输出的稳定可靠，可以通过老化测试；
1.3符合实际量产需求，硬件元器件市面常见，生产工艺市面常见；
1.4硬件设计符合国家对有源医疗器械的安全标准要求（9706系列国标）；
1.5人机交互为触摸屏的硬件平台。
2.软件方面：
2.1采样软件算法准确、实时计算出检测信号的有效值，不同阻抗情况，可以智能控制输出能量大小；
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]2.2实现单极的高切功能，高频输出电压峰值570V，输出功率1-300W，步进1W，350kHz的未调制正弦交流电压，阻抗范围100-1600Ω满足额定功率的恒定输出，4种凝血效果；
2.3实现双极的切割功能，高频输出电压峰值550V，输出功率1-300W，步进1W，350kHz的未调制正弦交流电压，阻抗范围50-1600Ω满足额定功率的恒定输出，4种凝血效果；
2.4实现单极的强凝功能，高频输出电压峰值2600V，输出功率1-120W，步进1W，基波为1MHz脉冲的调制交流电压，阻抗范围200-600Ω满足额定功率的恒定输出，基于电压峰值不同有四种凝血效果；
2.5实现单极的喷凝功能，高频输出电压峰值4000V，输出功率1-300W，步进1W，基波为1MHz脉冲的调制交流电压，阻抗范围200-600Ω满足额定功率的恒定输出；
2.6除上述功能外，实现常规的单双极切割凝血功能（柔凝，纯切，混切，无水切，双极柔凝，双极强凝，自动双极等）。

	时限要求
	6个月内完成

	需求企业
出资承诺
	
本企业愿意为该重大技术需求提供研发资金投入总预算不少于  50  万元，其中：愿意支付给揭榜单位的研发资金不少于  50   万元。

企业名称（盖章）：
日期： 2024年05月07日   

	产权归属

	南昌元合泽众科技有限公司

	企业承接转化后预期的经济、社会效益
	1.公司经济效益：产品结构多元化、提高行业内产品竞争力；
2.社会效益：缴纳财政税收增长约为10%。











南昌县（小蓝经开区）2024年“揭榜挂帅”技术需求项目（第三批）榜单（12）
	所属行业领域
	汽车及新能源汽车
	细分方向
	视觉检测技术

	重大技术需求
项目名称
	新车型视觉检测算法开发

	技术需求牵头
企业
	江铃汽车股份有限公司

	技术需求牵头
企业联系人
	姓名
	章亮
	职务
	项目经理
	手机：18979191717
	邮箱：lzhang22@jmc.com.cn

	有共同技术需求的同行企业
	序号
	单位名称
	单位性质

	
	1
	/
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	
	2
	/
	龙头企业骨干企业战略性新兴产业企业、新型研发机构企业

	技术难题概述（限500
字以内）
	汽车作为重要的工业产品，在国民经济生活中占有很高的地位，对零部件进行检测是汽车装配过程中的重要环节。目前，汽车零部件装配检测大多依靠人工完成，存在效率低下、精度不足等问题，这些问题导致零件的漏检或误检，进而影响到整个生产线的质量和进度。我单位针对富山工厂总装生产过程中容易错装的零部件，已经上线了AI视觉智能在线检测系统，实现了关键零部件的自动检测，但是随着产品零部件的增多，装配防错难度增大，因此拟对现有的AI视觉检测系统进行深层次的开发，在此过程中存在的技术难题主要有：
（1）防错件数据采集点位空间跨度大且背景复杂。图片样本涵盖不同的车型、不同时间段、不同光照环境等特征，要保证图片采集的清晰度和全面性。
（2）新技术引入可能带来的不稳定性和不确定性问题。在系统开发中，要兼容原有系统功能和新增零件检测需求，由于不同系统的技术和标准存在差异，可能导致数据无法有效互联、共享和流通，这就需要在开发过程中进行大量的技术适配工作，避免冲突和数据延迟。
（3）保证视觉系统的准确率。要结合深度学习与机器学习算法，进行模型部署与逻辑调整，实现智能分类、干扰分类以及过检抑制等功能，提升防错件识别准确率。

	技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内）
	在现有AI视觉智能在线检测系统的基础上，完成AI视觉检测系统的开发，实现更多车型零件装配的检测，主要目标如下：
（1）项目新增专用件全部纳入视觉检测系统，实现完整的在线检测流程，主要是完成新增的320个零件的自动检测；
（2）完成23个视觉模型开发和16个视觉模型修改；
（3）系统功能同当前一致，后台管理、大屏显示、现场客户端均按照相应内容拓展增加；
（4）汽车零部件识别准确率达到99%。

	时限要求
	合同签订后6个月内

	需求企业
出资承诺
	
本企业愿意为该重大技术需求提供研发资金投入总预算不少于 40  万元，其中：愿意支付给揭榜单位的研发资金不少于  40 万元。

企业名称（盖章）：
日期：2024.8.12

	产权归属
	项目实施期间产生的相关知识产权和成果由发榜单位与揭榜单位共同所有。

	企业承接转化后预期的经济、社会效益
	该项目前景可观，优势明显，符合国家产业政策发展的方向，有良好的经济效益和社会效益。
就经济效益而言，（1）提质：检测汽车领部件的缺陷、瑕疵或装配问题，确保产品质量符合标准，从而减少召回率并提升客户满意度；（2）降本：视觉系统检测取代人工，节约成本80万元/年；（3）增效：机器视觉检查产品的效率较人工检查的效率提升50%以上。
就社会效益而言，（1）保障生产安全，机器换人降低生产安全事故和质量问题的发生；（2）提升企业数字化能力水平，打造数字化标杆，为汽车行业零件装配防错解决方案推广提供示范；（3）项目实施过程中可以新增就业岗位，缓解地区就业压力。





